СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София ул. „Житница” № 21

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ"**

**1. Спецификация**

| **№ по ред** | **Наименование** | **Размер, мм** | **Мярка** | **Прогнозно количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Равнораменни ъглови профили по БДС EN 10056;1999 или еквивалент | 20x20x3 | kg | 700 |
| 25х25х3 | kg | 700 |
| 30х30х3 | kg | 700 |
| 40х40х3 | kg | 700 |
| 50х50х4 | kg | 700 |
| 2 | Горещо валцувани правоъгълни тръби по БДС EN 10219 (DIN 2395) или еквивалент | 20х20х1,5 | kg | 700 |
| 30х20х1,5 | kg | 400 |
| 40х20х2 | kg | 3000 |
| 40х20х1,5 | kg | 700 |
| 40х40х2 | kg | 800 |
| 40х40х4 | kg | 7500 |
| 30х30х2 | kg | 1500 |
| 50х30х2 | kg | 400 |
| 50х40х2 | kg | 400 |
| 50х40х3 | kg | 2500 |
| 60х40х2 | kg | 1200 |
| 60х40х4 | kg | 850 |
| 80х40х2 | kg | 500 |
| 80х40х4 | kg | 500 |
| 60х40х3 | kg | 800 |
| 3 | Профил „Швелер” по ГОСТ 8240-97 или еквивалент | 80х40х4,5 | kg | 2000 |
| 4 | Ламарина лист студеновалцувана по БДС EN 10131 или еквивалент, с дебелина | 0,5 мм | kg | 400 |
| 0,8 мм | kg | 400 |
| 1.2 мм | kg | 1200 |
| 1,0 мм | kg | 6600 |
| 1,5 мм | kg | 1500 |
| 2,00 мм | kg | 1200 |
| 5 | Ламарина лист горещовалцувана по БДС EN10204 или еквивалент, с дебелина | 2,00 мм | kg | 7000 |
| 6 | Ламарина лист горещовалцувана по БДС EN10204 или еквивалент, с дебелина | 4 мм | kg | 2700 |
| 7 | Ламарина лист поцинкована по БДС EN 10143 или еквивалент, с дебелина | 0,5мм | kg | 400 |
| 1,0 мм | kg | 520 |
| 8 | Горещовалцувани кръгли стоманени пръти по БДС EN 10060;2005 или еквивалент, с диаметър | Ø40 | kg | 400 |
| Ø60 | kg | 400 |
| Ø90 | kg | 400 |
| 9 | Горещовалцувани шестостенни стоманени пръти по БДС EN 10061;2005 или еквивалент, с размер на шестостена | S12 | kg | 400 |
| S14 | kg | 400 |
| S16 | kg | 400 |
| S22 | kg | 400 |
| S24 | kg | 400 |
| S36 | kg | 400 |
| 10 | Шина стоманена по DIN 59110 (EN 1024) или еквивалент, с размери | 30х3 | kg | 300 |
| 40х3 | kg | 300 |
| 30х4 | kg | 300 |
| 50x3 | kg | 300 |
| 50х4 | kg | 300 |
|  | 50х10 | kg | 300 |

**2. Начин на доставка:**

- Срок на доставка: На партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: ***максимум 2 работни дни*** от датата на изпращане на заявката на Възложителя*.*

- Срок на договора: една година от датата на сключването на договора или до достигане на сумата по договора (което от двете настъпи по-рано).

***Забележка:*** Посочените количества в настоящата Техническата спецификация са прогнозни и **Възложителят** си запазва правото да прави промени в количествата на отделните артикули в зависимост от конкретните нужди.

**4. Франкировка:**

До обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение„Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

**5. Гаранции:**

- Гаранционен срок - минимум 6 месеца от датата доставка на всяка партида. Гаранционните срокове за всяка партида текат от датата на доставката.

- При рекламации относно качеството, Изпълнителят заменя материалите с нови изцяло за своя сметка.

- Срокът за отстраняване на дефектите и подмяна при рекламация е ***максимум*** ***3 работни дни*** след датата на подписването на протокола за рекламацията.

- Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 3-дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

- За съставянето на протокола за рекламация Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин- куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

- В случай, че Изпълнителят не подпише протокола за рекламация или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

**Изготвил:**

**инж. Стефан Арагон**

*експерт инженеринг*