**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за

Доставка на филтри за автобуси

**I. Спецификация**

| **№** | **За автобус, модел** | **Наименование** | **Катал. номер** | **Прогнозно количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BMC 220 SLF | горивен-воден сепаратор | 57RS302012 | 360 |
| 2 | BMC 220 SLF | горивен-фин | 9P913103 | 360 |
| 3 | BMC 220 SLF | маслен | 9P912936 | 250 |
| 4 | BMC 220 SLF | Въздушен - външен | 2K91654 | 172 |
| 5 | BMC 220 SLF | Въздушен - вътрешен | 2K91653 | 172 |
| 6 | BMC 220 SLF | филтърен ел. хидравл. кормилно у-ние | 9Р908529 | 30 |
| 7 | BMC 220 SLF | филтърен ел. дехидратор | 9Р903814 | 20 |
| 8 | MAN | горивен | 51.12503.0031 | 90 |
| 9 | MAN | горивен | 51.12503.0060 | 90 |
| 10 | MAN 232 | въздушен | 81.08304.0072 | 16 |
| 11 | MAN 232 | маслен | 51.05501.7160 | 63 |
| 12 | MAN 262 | въздушен | 81.08304.0086 | 38 |
| 13 | MAN 262 | маслен хидромотор | 81.06668.0006 | 37 |
| 14 | Mercedes Conecto LF | горивен-груб | A000 477 16 02 | 100 |
| 15 | Mercedes Conecto LF | маслен хидромотор | A628 551 02 89 | 40 |
| 16 | Mercedes Conecto LF/O345 G Conecto | въздушен | A628 528 06 06 | 142 |
| 17 | Mercedes O302T | горивен | A422 090 00 51 | 20 |
| 18 | Mercedes O305 G | въздушен | A001 094 83 04 | 20 |
| 19 | Mercedes O305 G | горивен за отоплител | A352 470 00 92 | 20 |
| 20 | Mercedes O305 G | хидравличен за АСК Мерцедес | A307 270 02 98 | 20 |
| 21 | Mercedes O305 G | хидравличен за сервоуправление | A000 466 06 04 | 113 |
| 22 | Mercedes O305 G | Горивен | A000 090 11 51 | 10 |
| 23 | Mercedes O345 G | Въздушен | A671 094 00 04 | 232 |
| 24 | Mercedes O345 G | горивен | A000 090 14 51 | 483 |
| 25 | Mercedes O345 G | горивен за стъкленица | A000 091 08 40 | 183 |
| 26 | Mercedes O345 G /BMC 220 SLF | хидравличен за АСК ZF | A000 270 10 98 | 394 |
| 27 | Mercedes O345 G /MAN | Маслен | A402 180 00 09 | 356 |
| 28 | Mercedes O345 G Conecto | хидравличен за АСК Voith 3E | Voith 59.335510 | 60 |
| 29 | Mercedes O345 G Conecto | горивен | A541 090 11 52 | 270 |
| 30 | Mercedes O345 G Conecto | маслен | A906 180 02 09 | 322 |
| 31 | Mercedes O345 G Conecto | горивен / сепаратор | A000 477 01 03 | 163 |
| 32 | Mercedes O345 G Conecto | главен горивен | A375 477 00 02 | 153 |
| 33 | Mercedes O345 G Conecto | горивен за отоплител | A001 835 44 47 | 50 |
| 34 | Mercedes O345 G Conecto | филтърен ел.кормилно у-ние | А000 466 45 02 | 50 |
| 35 | Mercedes O345 G Conecto | филтърен ел. дехидратор | A 000 429 33 95 | 20 |
| 36 | Mercedes O345 S Conecto | хидравличен за АСК Voith 3 | Voith 59.325510 | 70 |
| 37 | Mercedes O405 G | хидравличен за АСК Мерцедес | A357 270 09 98 | 42 |
| 38 | TEDOM C 12 G | маслен за двигател | 23618 | 30 |
| 39 | TEDOM C 12 G | маслен за вентилатор | 19418 | 10 |
| 40 | TEDOM C 12 G | въздушен за компресор малък | 27361 | 15 |
| 41 | TEDOM C 12 G | въздушен за компресор голям | 25424 | 15 |
| 42 | TEDOM C 12 G | въздушен за двигател | 20957 | 30 |
| 43 | TEDOM C 12 G | горивен за газ | 22810 | 20 |
| 44 | TEDOM C 12 G | филтърен ел. хидравличен корм. у-ние | 22809 | 20 |

*Забележка: Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не поръча цялото количество по даден артикул* *или да поръча по голямо количество от друг артикул.*

*В случай на възникнала необходимост от доставки на филтри, извън изброените в Техническата спецификация, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 10% от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза Възложителя има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП.*

**II. Участникът следва да отговаря на посочените по-долу минимални изисквания:**

1. Участникът да поеме гаранция за фабрично заводски дефекти - минимално 12 месеца.

2. Начин на доставка:

- Срок на доставка: На партиди по заявки на Възложителя със срок на доставка: максимум 5 работни дни от датата на заявката.

- Срок на договора: една години от датата на сключването на договора или до достигане на сумата по договора (което от двете настъпи по-рано).

3. Франкировка:

До обектите на Възложителя, както следва: Автобусно поделение„Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

4. Гаранции:

- При рекламации относно качеството, Изпълнителят заменя артикулите с нови изцяло за своя сметка.

- Срокът за отстраняване на дефектите и подмяна при рекламация е максимум 5 работни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

- Протоколът за рекламация се съставя и подписва в срок от 1 работен ден, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

- За съставянето на протокола за рекламация Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин- куриер, писмо с обратна разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

- В случай, че Изпълнителят не подпише протокола за рекламация или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.