**ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

## ДОСТАВКА НА 110 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ

**Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите**

**Критерий за оценка** – „Икономически най-изгодна оферта”.

Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват присъдените точки по отделните показатели и се умножават по коефициента на относителната им тежест. След това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула:

**KO=EP+EмP+S+A+L+Rg+P+P/V+Ц**

**I. ОБЩИ КРИТЕРИИ - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ – 40 % (40 т.)**

**1. ЕНЕРГИЙНИ И ЕМИСИОННИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ - ТЕЖЕСТ 15 % (15 т.)**, в т. ч.:

1.1. Енергийни разходи (ЕР), в евро - до 10 т.

по формулата: ЕР min x 10 = т.

ЕР n

където ЕР min - най-нисък разход от всички оферти

ЕР n - разход от конкретната оферта

1.2. Емисионни разходи (ЕмР), в евро - до 5 т.

по формулата: ЕмР min х 5 = т.

ЕмР n

където ЕмР min - най-нисък разход от всички оферти

ЕмР n - разход от конкретната оферта

**2. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ**

**- ТЕЖЕСТ 5 % (5 т.)**, в т. ч.:

2.1. Гаранционен срок за автобуса (S) - до 2 т.

*(съгласно техническите изисквания min 24 месеца)*

по формулата: S n x 2 = т.

S max

S n *- гаранционен срок от конкретното предложение*

S max *- най-дългия гаранционен срок от всички предложения*

2.2. Гаранционен срок за силовите агрегати (А) - до 2 т.

(двигател, скоростна кутия, диференциал и колесен редуктор, кормилна кутия)

*(съгласно техническите изисквания min 24 месеца)*

по формулата: A n x 2 = т.

A max

A n *- гаранционен срок от конкретното предложение*

A max *- най-дългия гаранционен срок от всички предложения*

2.3. Гаранционен срок за антикорозионно покритие и хидроизолация (L) - до 1 т.

*(съгласно техническите изисквания min 120 месеца)*

по формулата: L n x 1 = т.

L max

L n *- гаранционен срок от конкретното предложение*

L max *- най-дългия гаранционен срок от всички предложения*

**3. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ**

**- ТЕЖЕСТ 20 % (20 т.)**, в т. ч.:

3.1. Специфичен разход на гориво (Rg) в g/kWh - до 7 т.

по формулата: R g min x 7 = т.

R g n

където R g min - най-нисък разход от всички оферти

R g n - разход на от конкретната оферта

съгласно Правило 85 на ИКЕ, съответно Директива 80/1269 и 89/491 на ЕС

3.2. Специфична мощност (Р) в kW/t - до 3 т.

по формулата: Р n x 3 = т.

Р max

където kW - максимална мощност на двигателя

t - пълна маса на автобуса (тона)

Р max - най-голямата специфична мощност от всички оферти

Р n - специфична мощност от конкретната оферта

3.3 Литрова мощност (Р/V) в кW/dm³ - до 10 т.

по формулата: P/Vдв. n x 10 = т.

P/Vдв. max

където литровата мощност представлява съотношение между максималната мощност P(kW) и работния обем Vдв.(dm³) на двигателя

P/Vдв. n – литрова мощност от конкретната оферта

P/Vдв. max - най-голямата литрова мощност от всички оферти

**Минимални стойности, от които ще започне оценяването по общите критерии: EURO VI.**

**II. ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ - 60 % (60 т.)**

**Цена за изпълнение на поръчката** - това е цената, която включва всички разходи на Възложителя, свързани с получаването на предмета на поръчката, а именно:

1. Доставка на автобуси съгласно изискванията, включително принадлежностите към тях, франко гр. София, „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ул. „Житница” № 21- (110 бр.)
2. Допълнително оборудване, софтуер и др. за диагностика и ремонт - (по три комплекта от всяка позиция)
3. Обучения, съгласно изискванията

Предлаганата от участника **Цена за изпълнение на поръчката** не може да надвишава планирания от Възложителя финансов ресурс от 43 000 000 (четиридесет и три милиона) лева без ДДС.

**1. ОБЩА СТОЙНОСТ -**  до 60 т.

Посочва се общата **Цена за изпълнение на поръчката**, до посочената франкировка.

Най-ниската предложена обща стойност получава максималния брой точки, а останалите оценки се намаляват пропорционално,

по формулата: (Цmin **/** Ц n) х 60 = т.

където: Ц min е най-ниската предложена обща стойност от всички оферти, а Цn е общата стойност, предложена в оценяваната оферта.

**МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ, КОЙТО УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО ОБЩИ И ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ Е 100 т.**